VECTOR
FICHA TÉCNICA · LUMINARIA DE MESA ORIENTABLE
Luminaria de mesa orientable elaborada en madera recuperada. Su cuerpo lumínico puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo, permitiendo dirigir la luz según el espacio y la necesidad de uso.
DATOS GENERALES
	Tipología
	Luminaria de mesa orientable

	Uso
	Interior

	Dimensiones generales (An × Pr × Al)
	25 × 10 × 35 cm

	Movimiento
	Inclinación vertical del cuerpo lumínico · arriba / abajo

	Accionamiento
	Switch ON/OFF con perilla de madera

	Longitud de cable
	1.50 m


MATERIALES Y ACABADOS
	Cuerpo
	Madera recuperada

	Difusor
	Acrílico opalino

	Acabado de madera
	Rubio Monocoat

	Cable
	Cable eléctrico con revestimiento textil


ILUMINACIÓN
	Fuente de luz
	LED SMD reemplazable

	Base / conexión
	G4

	Marca de la fuente
	ECOLAMPS

	Potencia
	7 W

	Flujo luminoso
	360 lm

	Temperatura de color
	3000 K · luz cálida

	Tensión
	220 V AC

	Frecuencia
	50/60 Hz

	Índice de reproducción cromática
	CRI ≥ 80

	Protección de la fuente
	IP20

	Vida útil declarada de la fuente
	35,000 h

	Regulación
	No dimmable


OBSERVACIONES
Las vetas, tonalidades, marcas e imperfecciones propias de la madera recuperada forman parte de la identidad de cada pieza, por lo que pueden existir variaciones naturales entre unidades.
La fuente G4 es reemplazable. Para conservar el carácter lumínico previsto para Vector, se recomienda utilizar una fuente LED equivalente de 3000 K y compatible con 220 V AC. La luminaria utiliza accionamiento ON/OFF y no está diseñada para regulación mediante dimmer.




